Einbaukühlvitrine Snack-Line Cool GE-169-80-E R290
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484357362 

- für EN 600 x 400 mm
- Einbaugerät 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1690
Tiefe (außen):	1020
Höhe (außen):	1110

Breite (innen):	1615
Tiefe (innen):	610
Höhe (innen):	50 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,61 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	8,72
Energieverbrauch/ annum:	2942
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 7 °C
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	302
Nettogewicht (kg):	302 

SONDERZUBEHÖR
Preisschildhalterungen, (p. lfd. Meter)
Schiebegläser selbstschließend
Snackwellen EURO 1, B x T in mm: 600 x 400
Snackwellen EURO 1/2, B x T in mm: 600 x 200