Wandkühlregal ONYX 1250 M1
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454703005 

- anbaufähig
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
Hinweis:
Innen- und Außenlackierung sind in verschiedenen RAL-Farbtöne (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage erhältlich. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1310
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	2000

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	2 x 150
Anschlusswert (Elektro):	1,59 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	28,90
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	370
Nettogewicht (kg):	290 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
2 x Panorama-Seitenteil, Thermoverglasung
4 x Regalboden
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40 

SONDERZUBEHÖR
LED-Beleuchtung T5, Farbton: rosa, für 4 Etagen, B in mm: 1250, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Nachtrollo, manuell, für Wandkühlregale mit B in mm: 1250
Panorama-Seitenwand für Serie ONYX
Trenngitter für Regalauslage, T in mm: 350, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, Plexiglas, B x H in mm: 1250 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 30, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, B x H in mm: 1250 x 50, ANGEL, ANGEL LF / LF-T 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warenstopper, plastifiziert, H in mm: 80, B in mm: 1250, für 1250 (1x), 2500 (2x), 3750 (3x)
Warentrenner aus Plexiglas, T x H in mm: 350 x 90, für 1250 (2x), 1875 (5x), 2500 (5x), 3750 (8x)
Zusammenbau-Kit für ONYX
Zwischenseitenwand aus Plexiglas für ONYX, H in mm: 2000