Fleischpräsentationsvitrine Green FSV GE 80-88-E R-290
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484357380 

- zur Aufhängung / Präsentation von Fleisch
- Isolierglasaufbau, eckig, H in mm: 880, umlaufender Einhängerand
- Glasdeckel, Isolierdecke unterhalb, hochkappbar mit Gasdruckfedern
- Drehtüren (bedienseitig), innen Spiegelblech, Isolierglas
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal unter der Decke und den Zwischenetagen), rosafarbig
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- gefahrenfreies Reinigen aller Komponenten
- Verdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	695
Höhe (außen):	1555

Breite (innen):	655
Tiefe (innen):	535
Höhe (innen):	215 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	5,02
Energieverbrauch/ annum:	1833
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	205
Nettogewicht (kg):	180 

SERIENZUBEHÖR
1 x Stange, Edelstahl, zur Aufhängung von Fleisch
1 x Zwischenbord, höhenverstellbar, mit Auflagerost