Speiseeisvitrine KALEIDO 2.0 H117-170
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4531701179991 

- Antibeschlag-Frontverglasung aus Sicherheitsglas, eckig angeschrägter Panoramaglasaufsatz, Gläser umlaufend in Edelstahl eingefasst, hochklappbar, Seitenteile im pulverbeschichteten Chromstahl-Look, ähnlich RAL 9007
- Arbeitsplatte, weißes CORIAN®
- LED-Innenbeleuchtung, ohne störende Wärmeentwicklung
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Kontrollsystem
- gleichmäßige Temperatur durch doppeltes Luftströmungs-Kühlsystem
- automatische Abtauung (Heißgas) 
 
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1677
Tiefe (außen):	1198
Höhe (außen):	1182

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1009
Nettoinhalt (l):	216 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	300
Anschlusswert (Elektro):	1,72 kW | 400 V | 3 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	28,00
Energieverbrauch/ annum:	11148
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-16 bis -10 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x 1 x Nachtrollo, beidseitig 

SONDERZUBEHÖR
Frontpaneel Alicrite 170
Frontpaneel Pelle Struzzo 170
Frontpaneel Rosso Lacca 170
Frontpaneel Vetro Nero 170
LED- Bodenbeleuchtung 170
Lichtpaneel Frontseite 170, mit Farbwechsel
Rollenkit Modell 170 & 220
rechte Portionierspüle, mit Wasserhahn