Sushikühler SUSHI 6
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4794647061 

- Kühlaufsatz, zur Präsentation von Sushi geeignet
- Sicherheitsglas-Panoramascheibe, kippbar
- 2 x Schiebetür (bedienseitig)
- LED-Innenbeleuchtung (oben)
- elektronische Steuerung
- digitale Temperaturregelung
- manuelle Abtauung
- innere Wasserableitung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1620
Tiefe (außen):	410
Höhe (außen):	230

Breite (innen):	1044
Tiefe (innen):	315
Höhe (innen):	78 

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	13,3 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	0,22 kW | 230 V | 1 ph | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,83
Energieverbrauch/ annum:	1763 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Aluminium, silber eloxiert 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	80
Nettogewicht (kg):	56