Abfallkühler KK 240-1
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710405001-K 

- Anlieferung zerlegt in Segmentbauweise
- 1 x Volltür, gewölbt, Einfüllöffnung mit Deckel, ergonomische Griffmulde, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Hochleistungs-Monoblock-Kühlanlage (seitlich zu montieren) 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Mülltonne. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	920
Tiefe (außen):	870
Höhe (außen):	1290

Tiefe bei geöffneter Tür:	1545

Breite (innen):	655
Tiefe (innen):	780
Höhe (innen):	1130 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	570 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-455A
Kältemittel-Füllmenge (g):	180
Anschlusswert (Elektro):	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 8 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	128
Nettogewicht (kg):	113 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, von innen, verstellbar