Sushikühler SUSHI 4
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4794647041 

- Kühlaufsatz, zur Präsentation von Sushi geeignet
- Aufsatzgerät
- Sicherheitsglas-Panoramascheibe, kippbar
- 2 x Schiebetüren (bedienseitig)
- LED-Innenbeleuchtung (oben)
- elektronische Steuerung
- digitale Temperaturregelung
- manuelle Abtauung
- Maschinenfach oben, innere Wasserableitung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1268
Tiefe (außen):	410
Höhe (außen):	230

Breite (innen):	692
Tiefe (innen):	315
Höhe (innen):	78 

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	41 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	80
Anschlusswert (Elektro):	0,40 kW | 230 V | 1 ph | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,81
Energieverbrauch/ annum:	1755 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Aluminium, silber eloxiert 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	65
Nettogewicht (kg):	51