Gas-Kippbratpfanne GKBP7 / 60LDUO
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372181 

- doppelwandiger Deckel
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- patentierte, manuelle Handkippung zum leichten Entleeren des DUOMAT-Tiegels, aufgebaute Befüllarmatur (auf Deckplatte), frontseitig bedienbar
- tiefgezogene Innenwanne, abgerundete Ecken
- Erdgas-Düsen (Flüssiggasdüsensatz im Sonderzubehör erhältlich)
- Piezo-Zündung, thermostatische Temperaturregelung 
 
Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	822
Höhe (außen):	920

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	60
Nettoinhalt (l):	50 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	16,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	120
Nettogewicht (kg):	105 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200 

SONDERZUBEHÖR
Abgas-Kondensator, für 800 mm-Elemente, B x Ø in mm: 800 x 150, Rohranschluss
Abgaskamin-Verbindungsring, für 800 mm-Elemente, Ø in mm: 150
Gas-Druckregler
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, für Kippbratpfannen, 800 mm-Element, 50 mbar
Zugunterbrecher, für 800 mm-Elemente, Ø in mm: 150