Belegstation MAKE ART 160 COOL
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484358720 

- für GN 1/1 oder GN 1/2
- zur Vorbereitung von Sandwiches, Snacks und Take-Away-Produkten
- Arbeitsplatte, CNS
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Rückwandverdampfer 
 
Hinweis:
GN-Behälter 1/1-100, 1/3-150 und 1/6-150 sind nicht im Lieferumfang enthalten (Sonderzubehör). In allen RAL-Farben in Pulverbeschichtung auf Anfrage (teilweise gegen Aufpreis) erhältlich. Bitte bei Bestellung angeben. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1600
Tiefe (außen):	820
Höhe (außen):	1640

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	140
Anschlusswert (Elektro):	0,34 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,24
Energieverbrauch/ annum:	1183 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	Kühlunterbau: -2 bis 5 °C 
 	Kühlwanne: -2 bis 12 °C 
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar, mit Sockelblende, 3-seitig 

SONDERZUBEHÖR
GN-Behälter 1/3 - 150, CNS
GN-Behälter 1/3, isoliert, für MAKE ART 160 COOL
GN-Behälter 1/6 - 150, CNS
GN-Behälter 1/6, isoliert, für MAKE ART 160 COOL
Rollensatz (4 Stk., davon 2 feststellbar)