Elektro-Kontaktgrill ERG9 / 1HT-HP
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406392346 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- Wasserschale, Wasserzulauf manuell, Wasserabfluss mit Filter, Überlaufschutz 3/4 "
- Heizelemente zur Reinigung abklappbar, zur Reinigung entnehmbar, spülmaschinentauglich: 2-seitiger Spritzschutz, Deflektoren, Grillrost mit rückseitigem Spritzschutz und Abflussfilter
- 1 x Heizzone, jede Heizzone einzeln steuerbar, Alarmleuchte, automatischer "Overheat-Protection"-Modus, emailliertes Gusseisen beidseitig verwendbar, Abdeckung der Heizelemente durch U-förmige Gitterroste 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	400
Tiefe (außen):	930
Höhe (außen):	349

Breite (Korpus):	400
Tiefe (Korpus):	915
Höhe (Korpus):	251

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	5,80 kW | 400 V | 3 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	75
Nettogewicht (kg):	52 

SERIENZUBEHÖR
1 x Deflektoren
1 x Schaber, für Mehrzweckgrillrost
1 x Spritzschutz, 2-seitig, Edelstahl, abnehmbar
4 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
Ablaufrohr für HP-Kontaktgrills, Edelstahl