Panorama-Kühlinsel DIAMOND NT 1500
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454953500 

- Glasschiebedeckel
- Stapelhöhe in mm: 255
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1500
Tiefe (außen):	1005
Höhe (außen):	940

Tiefe (innen):	790
Höhe (innen):	255 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	150
Anschlusswert (Elektro):	0,65 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,60
Energieverbrauch/ annum:	1902
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, RAL 9006 (Weißaluminium), obere Verblendung als umlaufender Thermoglaseinsatz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	270
Nettogewicht (kg):	190 

SERIENZUBEHÖR
1 x Kunststoff-Rammschutz
4 x Kunststoff-Kantenschutz 

SONDERZUBEHÖR
Bodengitter-Kit, für Modell DIAMOND 1500
Rollenkit (4 Stück)
höhenverstellbare Bodengitter, für Modell DIAMOND 1500
plastifiziertes Trenngitter, für DIAMOND, B x H in mm: 748 x 240