Kühlinsel ERIN EM 100 1250 SCHWARZ
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4895001001250 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- verglaste Seitenteile
- elektronische Steuerung
- Touch-Screen
- automatische Abtauung (Kompressorstop) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1306
Tiefe (außen):	1150
Höhe (außen):	920

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,59 kW | 230 V | 1P+N +T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	7,8
Energieverbrauch/ annum:	2847
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	254
Nettogewicht (kg):	175 

SONDERZUBEHÖR
Auslagebereich aus Edelstahl, für ERIN EM 1250
Kondensator-Reinigungssystem, für ERIN EM 1250, mit bis zu 80% Einsparpotential zur Standard-Wartung
Seitenteil, verglast, für Serie ERIN EM 100