Gas-Lavasteingrill GLG6 / 700T
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	472113032 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Hochleistungsbrenner (zur Beheizung über Lavasteine), 2 x Griff pro Rost
- Fettlade in Schalterblende
- 2 x Gusseisen-Rost, höhenverstellbar
- Piezo-Zündung, Gasabzug mit Abzugsrost hinten 
 
Hinweis:
Werkseitig auf Erdgas eingestellt, Flüssiggas-Wechseldüsen liegen dem Gerät bei. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	700
Tiefe (außen):	600
Höhe (außen):	300

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	13,80 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	56
Nettogewicht (kg):	49 

SERIENZUBEHÖR
1 x Spritzschutz, 3-seitig, abnehmbar 

SONDERZUBEHÖR
Grillrost für Fisch, für Lavastein-Grills der Serie SNACK 600
seitlicher Klemmsteg, zum Verbinden von Geräten der Serie SNACK 600