Elektro-Pastakocher ENK7 / 1BRS
Datenstand: 30.08.2024 - 17:55 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372100 

- 1 x Becken aus Chromnickel-Molybdänstahl, korrisionsbeständig
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- programmierbare Hebevorrichtung mit 2 Hebezeiten
- 4 Programme je Korb, individuell anpassbar
- automatische Wasserfülleinrichtung mit Vorheizer, manueller Wasserablauf
- Abschöpfzone zum Sammeln / Ablassen von Stärke / Schaum, Überlauffilter
- 1 x Infrarotheizsystem, 4-Takt-Schalter je Heizzone 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	400
Tiefe (außen):	715
Höhe (außen):	1088

Breite (Korpus):	400
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	700

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	9,00 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	65
Nettogewicht (kg):	61 

SERIENZUBEHÖR
1 x Becken
2 x Einzelportionskorb für intergrierte Hebevorrichtung, B x T x H in mm: 115 x 163 x 123
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250 

SONDERZUBEHÖR
2 Einzelportions-Körbe, für Pastakocher, B x T x H in mm: 115 x 163 x 123
2 Körbe für Pastakocher, B x T in mm: 170 x 220
2 Körbe, für Pastakocher, B x T x H in mm: 105 x 105 x 240, dazu erforderlich: Auflagerost 406921022
2 Körbe, für Pastakocher, B x T x H in mm: 105 x 160 x 240, dazu erforderlich: Auflagerost 406921022
Deckel für Pastakocher, B x T x H in mm: 250 x 450 x 50
Korb für Pastakocher, B x T in mm: 350 x 200