Gas-Glühplattenherd GGH7 / BT
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372007 

- Gusseisenplatte B x T in mm: 690 x 590, in der Mitte der Platte von bis zu 500°C 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	250

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	7,00 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	80
Nettogewicht (kg):	65 

SONDERZUBEHÖR
Abgas-Kondensator, für 800 mm-Elemente, B x Ø in mm: 800 x 150, Rohranschluss
Abgaskamin-Verbindungsring, für 400 mm-Elemente, Ø in mm: 120-130
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 1200 x 50 x 30
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 400 x 50 x 50
Front-Handlauf, B x T x H in mm: 800 x 50 x 50
Gas-Druckregler
Heizelement für Unterbauten, 0,65 kW Elektro-Anschluss, B x T x H in mm: 360 x 610 x 60
Zentralsteg, für offene Unterbauten mit B in mm: 800 (1x) und 1200 (2x)
Zugunterbrecher, für 400 mm-Elemente, Ø in mm: 120-130
rechter und linker Handlauf, für Serie EVO 700, B in mm: 660, T gesamt in mm: 50