Milchkühlschrank MK 30
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	43533237 

- für Milchkühlung
- zur externen Milchkühlung für Kaffeemaschinen
- 1 x Glastür, selbstschließend, Griffmulde, Türanschlag rechts, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung
- 6 x Öffnung zur Aufnahme von Milchschläuchen (je 2 x oben, rechts und links), mit Buchsen und Stopfen
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme) 
 
Hinweis:
Milchschläuche sind nicht im Lieferumfang enthalten. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	356
Tiefe (außen):	406
Höhe (außen):	491

Breite (innen):	280
Tiefe (innen):	271
Höhe (innen):	380 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	22
Nettoinhalt (l):	20 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	20
Anschlusswert (Elektro):	0,06 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,55
Energieverbrauch/ annum:	200
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0,5
Nettogewicht (kg):	23 

SERIENZUBEHÖR
1 x Tragrost, schwarz rilsaniert, B x T in mm: 275 x 205
4 x Füße, höhenverstellbar
Schloss