Kombinationsvitrine warm / kalt VARIO FOOD COUNTER SWITCH 145-E
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484535672 

- Frontscheibe, einschiebbar, Isolierglas-Seitenteile
- LED-Innenbeleuchtung (oben am Rahmen), hitzebeständig, geschützt angeordnet
- Heizplatte (am Wannenboden), CNS-Arbeitsbord, abklappbar, Schwarzglas-Einlegeböden, höhenverstellbar, Tiefe in mm: 535, mit Einhängeleisten für GN-Schalen
- dicht verschweißte Innenwanne
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- Umschaltmöglichkeit zwischen Kalt- und Warmbetrieb
- automatische Abtauung, Tauwasserablauf HD Ø in mm: 30
- Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar
- Lamellenverdampfer, beschichtet, hochklappbar 
 
Hinweis:
Ablagebord und Rollensatz sind nicht im Lieferumfang enthalten (Sonderzubehör). Auch in Pulverbeschichtung in allen RAL-Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) auf Anfrage lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1450
Tiefe (außen):	918
Höhe (außen):	1342

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	100
Anschlusswert (Elektro):	2,67 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,08
Energieverbrauch/ annum:	1123
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 5 °C 
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, Sichtseiten geschliffen 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	215 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsbord, für VARIO FOOD COUNTER SWITCH 145-E, CNS
Edelstahlbord, für VARIO FOOD COUNTER SWITCH 145-E, abklappbar
Rollensatz (4 Stk., davon 2 feststellbar)
elektrische Tauwasserverdunsterschale 1150 Watt