Gas-Bratplatte GBP9 / 1/3 GEK HP
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406392407 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 2
- 2 x Fettablauföffnung, 2 x Fettsammelbehälter (unter der Bratplatte)
- 4 x Heizzone, Piezo-Zündung, Thermostatventil 
 
Hinweis:
Heizzonen sind in zwei horizontale Kochzonen unterteilt. Der vordere Bereich eignet sich aufgrund geringerer Arbeitstemperatur für langsameres Fortkochen der Speisen. Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1200
Tiefe (außen):	930
Höhe (außen):	369

Breite (Korpus):	1200
Tiefe (Korpus):	915
Höhe (Korpus):	251

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	33,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	200
Nettogewicht (kg):	150 

SERIENZUBEHÖR
1 x Schaber, glatt
1 x Spritzschutz, 3-seitig, Edelstahl
4 x Füße, justierbar
Fettablaufwanne 

SONDERZUBEHÖR
Ablauf für Bratplatten
Fettauffangbehälter für Bratplatten
Schaber für gerillte Bratplatten
Schaber für glatte Bratplatten
Verbindungs-Bausatz für Tischgeräte