Elektro-Fritteuse EF7 / 2B12LT
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372080 

- 2 x Standard-Becken, Heizelemente (innen liegend)
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Auffangbehälter für Öl (unter dem Becken)
- Heizelemente zur Reinigung hochklappen
- thermostatische Temperaturregelung, Überhitzungsschutz 
 
Hinweis:
Montage ist nur auf offenem Unterbau oder als Brückeninstallation möglich. Lieferung ohne Stecker und Kabel. Geeignet für Installation auf einer Arbeitsplatte. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	790
Höhe (außen):	367

Tiefe (Korpus):	700

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	17,40 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	50
Nettogewicht (kg):	45 

SERIENZUBEHÖR
1 x Fritteusenkorb, je Abteil, B x T x H in mm: 225 x 325 x 125
4 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
Abgaskamin-Aufsatz, für 800 mm-Elemente
Abgaskamin-Gitter, 400 mm
Fritteusenkorb, für 12 l-Modelle, B x T x H in mm: 225 x 325 x 125