Elektro-Bratplatte EBP7 / V2HUO
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372196 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- 2 x Heizzone, thermostatische Temperaturregelung 
 
Hinweis:
Heizzonen sind in zwei horizontale Kochzonen unterteilt. Der vordere Bereich eignet sich aufgrund geringerer Arbeitstemperatur für langsameres Fortkochen der Speisen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	730
Höhe (außen):	930

Breite (Korpus):	800
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	700

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	8,40 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	94
Nettogewicht (kg):	80 

SERIENZUBEHÖR
1 x Schaber, glatt
1 x Spritzschutz, 3-seitig, Edelstahl
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250
Fettablaufwanne 

SONDERZUBEHÖR
Schaber für glatte Bratplatten
Tür 400 mm li / re, für offene Unterbauten
Zentralsteg, für offene Unterbauten mit B in mm: 800 (1x) und 1200 (2x)