Abfallkühler AFK 120-3 WS
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	485103828 

- Kühlmaschine
- vorgezogene Decke als Wetterschutz
- 3 x Drehtür, Schloss (pro Tür), Einfüllöffnung (in der Decke), Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- integrierte Winterschaltung / Sumpfheizung
- elektronische Steuerung (hinter der Blende)
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach rechts
- Plattenverdampfer, CNS, korrosionsbeständig 
 
Hinweis:
Lieferung fertig montiert, ohne Mülltonnen. Auch mit Maschinenfach auf der linken Seite (MFL) lieferbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2300
Tiefe (außen):	730
Höhe (außen):	1060

Tiefe bei geöffneter Tür:	1310

Breite (innen):	1845
Tiefe (innen):	595
Höhe (innen):	930 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1210
Nettoinhalt (l):	360 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	140
Anschlusswert (Elektro):	0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 15 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	260
Nettogewicht (kg):	231 

SONDERZUBEHÖR
Klappenschloss (1) für Serie AFK, Klappe / Scharniere links angeschlagen
Klappenschloss (1) für Serie AFK, Klappe / Scharniere rechts angeschlagen