Gas-Multifunktionskocher GMK7 / 11L
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372105 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Ø 60 mm Ablassloch für Entleerung in GN-Behälter
- Erdgas-Düsen
- Piezo-Zündung, thermostatische Temperaturregelung 
 
Hinweis:
Flüssiggasdüsensatz erhältlich (Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	400
Tiefe (außen):	730
Höhe (außen):	907

Breite (Korpus):	400
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	700

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	11 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	7,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	55
Nettogewicht (kg):	45 

SERIENZUBEHÖR
1 x Schaber, glatt
1 x Verschlussstopfen
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250
Ablaufrohr 

SONDERZUBEHÖR
Abgaskamin-Aufsatz, für 400 mm-Elemente
Abgaskamin-Gitter, 400 mm
Deckel, für Multifunktionskocher 11 Liter, B x T x H in mm: 350 x 550 x 20
Schaber für glatte Bratplatten
Tür 400 mm li / re, für offene Unterbauten
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, für Multifunktionskocher, 400 mm-Element, 50 mbar