Wärmevitrine HOT VARIO 1
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	484535660 

- stapelbar
- Spiegelblech (bedienseitig), Glasseitenteile
- trockene Umluftwärme
- kundenseitig offen
- LED-Innenbeleuchtung (oben am Rahmen), hitzebeständig, geschützt angeordnet
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Steuerung und Kontrolle per App möglich 
 
Hinweis:
Für die Stapelung von Geräten (bis zu maximal 4 Einzeleinheiten übereinander) sind Verbindungskits zwingend erforderlich. Ab einer Stapelung von mindestens 3 Einheiten übereinander ist ein Fußgestell zwingend erforderlich.  Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	580
Tiefe (außen):	765
Höhe (außen):	390

EIGENSCHAFTEN
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	0,73 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, pulverbeschichtet, RAL 9005 (Tiefschwarz) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	50
Nettogewicht (kg):	50 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
Einlegeboden, RAL9005 (Tiefschwarz), B in mm: 255, für Serie HOT VARIO
Einlegeboden, RAL9005 (Tiefschwarz), B in mm: 510, für Serie HOT VARIO
Flex-Roller, für Serie HOT VARIO, RAL 9005 (Tiefschwarz), Ø x T in mm: 510 x 570
Fußgestell, für HOT VARIO 3 und HOT VARIO 4, RAL 9005 (Tiefschwarz)
Snackhalter, RAL9005 (Tiefschwarz), B in mm: 128, für Serie HOT VARIO
Snackhalter, RAL9005 (Tiefschwarz), B in mm: 65, für Serie HOT VARIO
Snackwelle, RAL9005 (Tiefschwarz), flach, für Serie HOT VARIO
Snackwelle, RAL9005 (Tiefschwarz), schräg, für Serie HOT VARIO
Verbindungskit, für Serie HOT VARIO