Elektro-Pastakocher ENK7 / 2B24L
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372099 

- 2 x Becken, Chromnickel-Molybdänstahl, korrossionsbeständig
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- manuelle Wasserfülleinrichtung, Wasserablauf
- Abschöpfzone zum Sammeln / Ablassen von Stärke / Schaum, Überlauffilter
- 2 x Infrarotheizsystem, 4-Takt-Schalter je Heizzone 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	730
Höhe (außen):	907

Breite (Korpus):	800
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	700

Tiefe bei geöffneter Tür:	1075

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	12,00 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	105
Nettogewicht (kg):	65 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 250 

SONDERZUBEHÖR
2 Körbe für Pastakocher, B x T in mm: 170 x 220
2 Körbe, für Pastakocher, B x T x H in mm: 105 x 105 x 240, dazu erforderlich: Auflagerost 406921022
2 Körbe, für Pastakocher, B x T x H in mm: 105 x 160 x 240, dazu erforderlich: Auflagerost 406921022
Abgaskamin-Aufsatz, für 800 mm-Elemente
Abgaskamin-Gitter, 400 mm
Korb für Pastakocher, B x T in mm: 350 x 200
Korb-Hebeeinheit LIFT7, für Pastakocher der Serie EVO 700