Kälteaggregat TYP 6 IoT
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710802006-G-FHW-0 

- EC-Lüfter, Lüfterstopp nach Türöffnung 
 
Hinweis:
Nicht für Außenaufstellung geeignet! 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	831
Höhe (außen):	1910

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-455A
Kältemittel-Füllmenge (g):	850
Anschlusswert (Elektro):	1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	8,10 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	127