COOL-LINE Eiswürfelbereiter SDH 24 L
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41330241063 

- für Hohlwürfelproduktion mit einer B x T x H in mm ca:  35 x 29 x 36
- Vorratsbehälter
- Positiv-Sprühsystem, vollautomatische Produktionssteuerung
- automatisches Abtausystem (Heißgas / Frischwasser)
- wasserführende Komponenten leicht erreichbar
- Verdampfer, inklusive Verdampferabdeckung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	334
Tiefe (außen):	457
Höhe (außen):	597

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	75
Anschlusswert (Elektro):	0,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	5,00 

TEMPERATURANGABEN
Klimaklasse:	T (+16 bis +43 °C) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509, abgerundeter Kantenschutz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	33
Nettogewicht (kg):	28 

SERIENZUBEHÖR
1 x Anschlussschlauch
Eisschaufel 

SONDERZUBEHÖR
Fresh Mini, Teilentsalzung bis 2.700 l mit gesilberter Aktivkohle für die Versorgung mit entkarbonisiertem Wasser 0° dH (KH)