Heiße Theke ENIXE EN450 Hot Combi , L 2500
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48914502500100 

- für GN 1/1-100 oder GN 1/2-100 oder GN 1/3-100
- kanalisierbar
- Panoramafrontscheibe, Anzahl (2), gerade, mit Hebemechanismus, hochklappbar, H in mm: 577, vertikale Slim-Scharniere, Edelstahl, ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- Antibeschlag-Front- und -Seitenscheibenbelüftung, gesondert schaltbar
- Arbeitsplatte, Edelstahl, kratzfest
- Wärmelampe (unter oberer Abdeckung), gesondert schaltbar
- Touch-Steuerung
- Easy Touch Control, Steuerung für Auslagefläche und Heizstrahler, Digitalanzeige, Lichtschalter
- Tauwasser- und Reinigungsablauf für bauseitigen Anschluss 
 
Hinweis:
Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile der Serie ENIXE auch in den Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weiteres Zubehör sowie Selbstbedienungs-, Eck- oder ungekühlte Varianten auf Anfrage. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/supermarkt-planung.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2500
Tiefe (außen):	1150
Höhe (außen):	1210

Tiefe (innen):	900 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	9,68 kW | 400 V | 3P+N+T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	25439 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech / Kunststoff, weiß (D90), Sockelblende aus Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	280
Nettogewicht (kg):	250 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplattenverbreiterung, Serie ENIXE 2500
Auslagebereich, für ENCORE 900 H208 M1 3750, Edelstahl
GN-Behälter 1/1 - 100, CNS
GN-Behälter 1/2 - 100, CNS
GN-Behälter 1/3 - 100, CNS
Innenwanne, für ENCORE 900 H208 M1 1250, Edelstahl
Kanalisierungskit, zum Verbinden von Geräten der Serie ENIXE
Rückschiebescheiben, Plexi, Serie ENIXE 2500
Seitenteil für Serie ENIXE, B in mm: 40
Steuerung "Easy Touch", für Serie ENCORE 900 H208 M1
Taschenablage, Serie ENIXE 2500
Zwischenseitenteil, 40 mm, verspiegelt, ENIXE HOT