Kühlinsel ERIN EM 120 2500 SCHWARZ
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4895001202500 

- verglaste Seitenteile
- LED-Beleuchtung (im Deckenteil)
- elektronische Steuerung
- Touch-Screen
- automatische Abtauung (Kompressorstop) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2556
Tiefe (außen):	1150
Höhe (außen):	1210

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	2,20 kW | 400 V | 3P+N+T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	39,6
Energieverbrauch/ annum:	14454
Energieeffizienzklasse:	G 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-1 bis 7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	475 

SONDERZUBEHÖR
Auslagebereich aus Edelstahl, für ERIN EM 2500
Elektrische Abtauung, für ERIN 2500, nur für zentralgekühlte Modelle
Kondensator-Reinigungssystem, für ERIN EM 2500, mit bis zu 80% Einsparpotential zur Standard-Wartung
LED-Etagenbeleuchtung (1) 4000° K, für ERIN EM 120 2500
Seitenteil, verglast, für Serie ERIN EM 120