Kühlinsel THEA TN 140 GD
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	453900921140 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- Plexiglas-Seitenteile
- Glasschiebedeckel
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1500
Tiefe (außen):	1200
Höhe (außen):	920

Breite (innen):	1300
Tiefe (innen):	840
Höhe (innen):	220 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	445
Nettoinhalt (l):	292 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,59 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	2811
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 4 °C
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, RAL 9005 (tiefschwarz) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	192 

SERIENZUBEHÖR
2 x Glasschiebedeckel
4 x Edelstahl-Stoßleiste
4 x Füße, höhenverstellbar 

SONDERZUBEHÖR
Rollen, schwenkbar, mit Bremse, statt Füßen, 140