COOL-LINE Freikühltheke TIBET 100
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	506060100 

- Frontscheiben, kippbar, herausnehmbar
- Arbeitsplatte, Granit (Dekor Farbe: Rosa Beta)
- LED-Beleuchtung (unter der Kristallglas Zahlplatte, T in mm: 220), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (elektrisch)
- Verdampfer, beschichtet 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1000
Tiefe (außen):	790
Höhe (außen):	1215

Tiefe bei geöffneter Tür:	1090

Tiefe (innen):	520 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	65
Anschlusswert (Elektro):	0,19 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,00
Energieverbrauch/ annum:	730 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	4 bis 6 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	151