Speisenausgabe TR-BROWN 3/1 WARM SERVICE
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	434732801 

- für GN 1/1
- Frontscheibe (kundenseitig)
- feststehender Glas-Hustenschutz, Halogenheizstrahler (unter oberer Ablage), Hartglas-Warmhalteplatten
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Sicherheitsthermostat
- Maschine zur Wartung / Reinigung komplett herausziehbar 
 
Hinweis:
Standardfarbe Wenge, auf Wunsch auch Hemlock oder RAL-Farbe nach Wahl verfügbar. Bitte bei Bestellung angeben. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1139
Tiefe (außen):	650
Höhe (außen):	1288

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	1,56 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	60 bis 100 °C 

VERKLEIDUNG
außen:	Außenverkleidung und Unterbau: strukturiertes Holzdekor, laminiert, strukturiert, Farbton: WENGE 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	123
Nettogewicht (kg):	111 

SERIENZUBEHÖR
4 x Rollen 

SONDERZUBEHÖR
Tablettrutsche kurz, CNS, für die Modelle GREEN, RED, BROWN
Unterbaueinschub, geschlossen, mit Türen, passend für alle GN 3/1 Modelle, generell nicht für TR-BLUE geeignet, Farbton: WENGE
Unterbaueinschub, geschlossen, mit Türen, passend für alle GN 3/1 Modelle, generell nicht für TR-BLUE geeignet,<br />Farbton: RAL Farbton nach Wahl
Unterbaueinschub, offen, mit Zwischenboden, passend für alle GN 3/1 Modelle außer SQUARE, Farbton: RAL Farbton nach Wahl
zusätzliche Seitenverglasung, rechts / links, nur für SERVICE-Modelle