Induktionsherd IH7 / 2ZT
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372020 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- einteilige Kochfläche, tiefgezogen, wasserdicht, hermetisch versiegelt
- 9-Takt-Schalter je Heizzone, Anzeige für Betrieb / Störung 
 
Hinweis:
Montage ist nur auf offenem Unterbau oder als Brückeninstallation möglich. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	400
Tiefe (außen):	730
Höhe (außen):	332

Breite (Korpus):	400
Tiefe (Korpus):	730
Höhe (Korpus):	251

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	7,00 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	40
Nettogewicht (kg):	30 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar