Speiseeiswagen CARRETTINO BRAUN
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4531155060021 

- Glasaufsatz, 3-seitig geschlossen, gerade
- gerade Plexiglasklappe (bedienseitig)
- 1 x Drehtür (im Heck)
- LED-Innenbeleuchtung, 5700 K
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung (Heißgas)
- hermetischer Kompressor 
 
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2000
Tiefe (außen):	1285
Höhe (außen):	2081

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,59 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	3285
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-16 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverlackbeschichtet, braun, mit Dekor 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	190
Nettogewicht (kg):	205 

SERIENZUBEHÖR
1 x Portionierspüle, mit Wasserhahn
1 x Pumpe
2 x Wasserkanister, 10l
Dach, aus Synthetik-Gewebe, strapazierfähig und lichtbeständig 

SONDERZUBEHÖR
CARRETTINO Wasserkanister, für Spüleneinheit
Eishörnchensilo EHS 4, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 4 x Hörnchenhalter, Fläche B x T  x H in mm: 135 x 135 x 500
Eishörnchensilo EHS 8, Standmodell, Plexiglas (5 mm), Edelstahl 18/10, 8 x Hörnchenhalter, Fläche B x T  x H in mm: 250 x 130 x 500
Eishörnchensilo EHS 808, inkl. Wandaufhängung, Edelstahl 18/10, herausnehmbares Krümelblech,<br />Lochanzahl: 8 (Ø in mm: 26) + 3 (Ø in mm: 31), Fläche B x T x H in mm: 240 x 120 x 480
Eisschale 4,7 l, B x T x H in mm: 265 x 160 x 170
Eisschale 5,0 l, B x T x H in mm: 360 x 165 x 120