MORETTI Elektro-Tunnelofen / Bandofen serieT T98E
Datenstand: 19.07.2024 - 04:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	493100198000 

- für direktes Backen oder Backen auf EN-Blechen 600 x 400 mm
- Modulsystem, stapelbar (bis zu 3 Backkammern) 
- Ofenklappe, nach vorn abklappbar, Wärmeschutzglas
- Edelstahl-Transportband, Bandbreite in mm: 810, Nutzhöhe in mm: 80, Edelstahl-Gebläse
- elektronische Steuerung (vorn links)
- TFT-Touch-Farb-Display (5,0 Zoll), multilingual, Adaptive-Power®, 100 Programme, Start / Stopp Steuerung, Fehlerdiagnose / -meldedisplay, elektronische Bandgeschwindigkeitskontrolle, einstellbares Luftvolumen, 4 x Thermoelement, WiFi-Schnittstelle, USB-Schnittstelle, Cool-Around®, Glaserwärmung max. 38 °C
- Economy-Energiesparfunktion, Programmspeicherplätze für eigene Programme, Selbstdiagnosesystem
- Arbeitstemperatur getrennt für Ober- und Unterhitze elektronisch regelbar
- Heizelemente zur Reinigung leicht erreichbar 
 
Hinweis:
Laufrichtung bedienseitig von links nach rechts vorgegeben, ab Werk wechselbar. Konzeptberatung, Einweisung und Probeback-Service finden Sie unter www.nordcap.de/service/zusatzservice/. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2050
Tiefe (außen):	1476
Höhe (außen):	620

Tiefe bei geöffneter Tür:	2615

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	21,80 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / Zyklus:	8,80 kWh / Betriebsstunde 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	388
Nettogewicht (kg):	358 

SONDERZUBEHÖR
Untergestell S/15, für serieT T98, für 3 Backkammern, mit Rollen, H in mm: 150
Untergestell S/60, für serieT TT96 und serieT T98, für 1 oder 2 Backkammern, mit Rollen, H in mm: 600