Speiseeisvitrine KALEIDO 2.0 H117-220
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4532201179991 

- Antibeschlag-Frontverglasung aus Sicherheitsglas, eckig angeschrägter Panoramaglasaufsatz, Gläser umlaufend in Edelstahl eingefasst, hochklappbar, Seitenteile im pulverbeschichteten Chromstahl-Look, ähnlich RAL 9007
- CNS-Front- und -Deckplatte, weißes CORIAN®
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Kontrollsystem
- gleichmäßige Temperatur durch doppeltes Luftströmungs-Kühlsystem
- automatische Abtauung (Heißgas) 
 
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2172
Tiefe (außen):	1198
Höhe (außen):	1182

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1332
Nettoinhalt (l):	285 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	300
Anschlusswert (Elektro):	1,75 kW | 400 V | 3 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	36,00
Energieverbrauch/ annum:	13370
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-16 bis -10 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x Nachtrollo beidseitig 

SONDERZUBEHÖR
Frontpaneel Alicrite 220
Frontpaneel Pelle Struzzo 220
Frontpaneel Rosso Lacca 220
Frontpaneel Vetro Nero 220
LED- Bodenbeleuchtung 220
Lichtpaneel Frontseite 220, mit Farbwechsel
Rollenkit Modell 170 & 220
rechte Portionierspüle, mit Wasserhahn