Gewerbetiefkühlschrank TK 550 W
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	405352010 

- 1 x Volltür, Schloss, selbstschließend, Aluminium-Griff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Thermostat
- manuelle Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	747
Tiefe (außen):	769
Höhe (außen):	1818

Tiefe bei geöffneter Tür:	1468

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	499
Nettoinhalt (l):	289 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	95
Anschlusswert (Elektro):	2,00 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,38
Energieverbrauch/ annum:	1234 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-26 bis -9 °C bei 35 °C UT und 75 % RF
Klimaklasse:	7 (+35 °C UT und 75 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, lackiert, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	116
Nettogewicht (kg):	72 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenrost, weiß rilsaniert
2 x Korb, klein, B x T x H in mm: 304 x 375 x 220
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 180
4 x Tragrost, weiß rilsaniert, bis zu 60 kg belastbar
8 x Korb, groß, B x T x H in mm: 301 x 545 x 173 

SONDERZUBEHÖR
Korb, groß, B x T x H in mm: 301 x 545 x 173
Korb, klein, für TK 550 W, B x T x H in mm: 304 x 375 x 220