COOL-LINE Wandkühlregal SJ ECO 19 G-SD
Datenstand: 21.06.2024 - 18:51 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	465200119 

- kanalisierbar
- 2 x Schiebetür, Schloss
- LED-Innenbeleuchtung
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1885
Tiefe (außen):	737
Höhe (außen):	1987

Breite (innen):	1845
Tiefe (innen):	480
Höhe (innen):	1301 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	1340
Nettoinhalt (l):	1180 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	2 x 110
Anschlusswert (Elektro):	1,07 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	14,50
Energieverbrauch/ annum:	4793
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	1 bis 5 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	349
Nettogewicht (kg):	327 

SERIENZUBEHÖR
1 x Rammschutz, schwarz
4 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
Frontgitter, weiß, als Zusatzausstattung für Modell JOLLY SLX 19
Regalboden, Edelstahl, als Zusatzausstattung für Modell JOLLY SLX 19